|  |  |
| --- | --- |
| **Батарейный Шкаф LANCHES** | **серия compact CBR 4-100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Описание**  Батарейные шкафы СBR 4-100 (БШ) предназначены для обеспечения необходимого времени автономной работы оборудования к ИБП LANCHES подключаются внешние аккумуляторы соответствующей емкости.  БШ отличает компактность и удобство при транспортировке и установке.  БШ поставляются в разобранном виде и собираются непосредственно на месте эксплуатации, обеспечивая прекрасный доступ к клеммам аккумуляторов для подключения батарейных перемычек.  БШ опционально комплектуются батарейными перемычками, клеммной колодкой и автоматическим предохранителем. |
|  | | |
| **Перечень деталей:**  1. Несущая боковая панель правая – 1шт  2. Несущая боковая панель левая – 1шт  3. Полки – 4 шт  4. Боковые съемные панели – 4 шт  5. Крыша – 1 шт  6. Скоба под автоматический выключатель – 1 шт  7. Клеммная колодка – 1 шт (опция)  **Крепеж**  1. Болты крепления крыши – 4 шт  2. Винты для крепления скобы – 2 шт  3. Саморезы для крепления колодки – 2 шт (опция)  4. Гайка для заземления М6 – 1шт  5. Шайба М6 простая оцинкованная – 5шт |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CBR 4-100** |
| Устанавливаемые батареи | до 4 шт, 65Ач - 100Ач  до 8 шт, 24Ач - 55Ач  до 20 шт 7Ач – 18Ач |
| Количество уровней | 2 |
| Габариты шкафа ДхШхВ, мм | 470×470×645 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 650х500х200 |
| Вес, кг | 13 |

https://upslanches.ru